Ошибки с кодами от 400 до 499 В таблице приведен перечень сообщений программного комплекса «ВЗЛЕТ СП» об ошибочных действиях пользователя и ошибках в работе приложения с кодами от 400 до 499.
Код ошибки | Текст сообщения об ошибке
400 | Общая ошибка протокола SA94
401 | Данная модель не содержит расширенную статистику
402 | Невозможно разобрать пришедшую дату
403 | Несоответствие кода функции в ответе коду функции из запроса
404 | Данная модель одноканальная
405 | Архив прибора не содержит данных
407 | Общая ошибка Kamstrup
408 | Использован несуществующий Register ID
409 | Невозможно разобрать пришедшую дату
410 | Несоответствие функций
411 | Тип архива не описан
412 | Драйвером запрошена дата вне диапазона
413 | Несоответствие данных по индексу данным по разделителю
415 | Попытка конфигурирования прибора в рабочем режиме
416 | Попытка изменения калибровочных констант
417 | Количество переданных для записи байт меньше ожидаемых
418 | Попытка записи во внешнюю FLASH память в рабочем режиме при неверном пароле
419 | Запись индекса для общих параметров невозможна
420 | Неизвестный тип параметра архивной записи
421 | Неизвестный способ записи значений параметра в архив
422 | Неизвестный порядок следования байт в числах типа float
430 | Несоответствие признака ответа от подчиненного узла
431 | Команда неизвестна либо ее выполнение запрещено аппаратно
432 | Недопустимый параметр команды
433 | Слишком большая длина запроса
434 | Слишком большая длина запрошенного ответа
435 | Слишком большая длина данных запроса. Данные не помещаются в буфер назначения
437 | Операция завершена с ошибкой
438 | Длина ответа не кратна 8
439 | Не получена структура архивной записи
440 | Неверный адрес
441 | Неверный тип кода в адресе
442 | Неверный номер объекта в адресе
443 | Неверный атрибут в адресе
444 | Отсутствует атрибут для данного параметра
445 | Значение вне допустимых границ
446 | Значение не может быть записано
447 | Некорректный ввод
448 | Неверная комбинация (числовой код для открытия замка)
449 | Невозможно прочитать значение, потому что соответствующий замок не открыт
450 | Невозможно записать значение, потому что соответствующий замок не открыт
451 | Действие не разрешено
452 | Неверный номер архива
453 | Запрашиваемая запись не найдена
454 | Недопустимый формат ввода (синтаксическая ошибка)
455 | Заголовок архивной записи не соответствует полученным значениям
456 | Запрашиваемый параметр отсутствует в настроенной конфигурации прибора
470 | Неизвестная команда
471 | Неверное число дополнительных параметров команды
472 | Неверное значение дополнительного параметра
473 | Неверный пароль
474 | Ошибка
475 | Длина ответа не кратна 8
476 | Несоответствие запрошенной и ответной команды
477 | Ошибочный параметр команды IBM PC
478 | Ошибочная команда IBM PC
479 | Временная занятость запрашиваемых ресурсов
480 | Ошибка чтения из ППС
481 | Ошибка чтения из RTC
482 | Ошибка записи из RTC
483 | Ошибка чтения из EEPROM
484 | Ошибка записи из EEPROM
485 | Ошибочный параметр команды
486 | Ошибочная команда
487 | Ресурс занят
488 | Сбой обмена
489 | Несоответствие запрошенной и ответной команды
490 | Неверный серийный номер прибора
491 | Неверный ответ прибора
492 | Отсутствие параметра для данной версии прибора
493 | Превышено количество символов в пароле
494 | Значение параметра находится вне диапазона
495 | У данного параметра есть нештатная ситуация
496 | Элемент отсутствует в расчетной схеме