Подключение в окне «Оборудование» Для программного подключения нового прибора и настройки его общих параметров следует воспользоваться вкладкой Общие параметры в окне Оборудование.
Окно «Оборудование». Вкладка «Общие параметры»
Вкладка содержит поля для ввода типа прибора, параметров его сетевого подключения, а также дополнительных сведений о приборе. Вкладка Общие параметры открывается по умолчанию после вызова диалогового окна Оборудование и имеет следующий вид: Некоторые поля во вкладке могут содержать установленные по умолчанию значения, которые доступны для редактирования. ВНИМАНИЕ! 1. Состав и наименование областей, а также установочных параметров во вкладке Общие параметры может изменяться, в зависимости от установленных значений для параметров Модель и Тип подключения. 2. Если одиночный прибор входит в состав группы приборов, то область Настройки подключения будет отсутствовать. 3. Для предоставления доступа к подключаемому прибору только отдельным пользователям следует воспользоваться установочными параметрами во вкладке Доступ к приборам диалогового окна Пользователь. Область Основные параметры может содержать следующие установочные параметры: Наименование – условное наименование прибора; Примечание – дополнительные сведения о приборе; Модель – модель прибора; Заводской номер – заводской номер прибора (определяется автоматически при установлении связи с прибором или задается вручную); Сетевой адрес – сетевой адрес подключения прибора (изменяется в соответствии с типовой настройкой прибора – значение по умолчанию для данного типа прибора); Стоповые биты – количество стоп-бит для правильного распознавания конца байта; Четность – выбор способа контроля четности; Пароль – пароль для выполнения подключения (индицируется не для всех моделей прибора); Протокол – тип протокола для выполнения подключения (индицируется не для всех моделей прибора). Поле параметра Наименование заполняется автоматически при выборе модели прибора из выпадающего списка. Также пользователь может отредактировать значение параметра Наименование по своему усмотрению. Введенные значения параметров Наименование, Заводской номер и Модель будут отображаться в строке заголовка окна Оборудование: Область Настройки подключения может содержать следующие установочные параметры: Тип подключения – условное обозначение оборудования для подключения прибора: В зависимости от установленного типа подключения будет формироваться состав и наименование отображаемых установочных параметров. Тип подключения: Без подключения. Нет индикации установочных параметров подключения. Тип подключения: COM-порт. Отображается область COM-порт с установочными параметрами: Прямое подключение: Порт; Скорость; через преобразователь RS-485; Подключение через Ethernet преобразователь: Адрес; Порт; Протокол; Тайм-аут. Тип подключения: Модем. Отображается область Модем с установочными параметрами: Порт опроса; Скорость; Телефон; через адаптер АСЕВ-040; Тайм-аут. Тип подключения: Адаптер АСДВ-020. Отображается область Адаптер АСДВ-020 с установочными параметрами: Порт; Скорость. Тип подключения: Адаптер АССВ-030. Отображается область Адаптер АССВ-030 с установочными параметрами: Идентификатор адаптера (до 8 цифр); Пароль для дистанционной настройки (6 символов); Телефон 1; Телефон 2; Режим; Вызов через модем: Порт опроса; Скорость; Вызов через VoIP: SIP-аккаунт; Без вызова: Тайм-аут; Не использовать оптимизацию запросов. ПРИМЕЧАНИЕ В диалоговом окне символом * отмечено поле текущего используемого телефона для вызова адаптера. Тип подключения: Адаптер АСЕВ-040. Отображается область Адаптер АСЕВ-040 с установочными параметрами: Идентификатор адаптера (до 8 цифр); Пароль для дистанционной настройки (6 символов); IP-адрес; Порт; Тайм-аут; Не использовать оптимизацию запросов. Тип подключения: Адаптер Взлет СПД. Отображается область Адаптер Взлет СПД с установочными параметрами: Идентификатор адаптера (до 8 цифр); Тайм-аут. Тип подключения: Адаптер Teleofis WRX. Отображается область Адаптер Teleofis WRX с установочными параметрами: IMEI адаптера (15 цифр); Телефон 1; Телефон 2; Вызов через модем: Порт опроса; Скорость; Вызов через VoIP: SIP-аккаунт; Без вызова: Тайм-аут; Принудительно разрывать соединение при отсутствии задач. ПРИМЕЧАНИЕ В диалоговом окне символом * отмечено поле текущего используемого телефона для вызова адаптера. Тип подключения: Адаптер ЭСКО-GPRS. Отображается область Адаптер ЭСКО-GPRS с установочными параметрами: Идентификатор адаптера (до 11 цифр); Тайм-аут; Принудительно разрывать соединение при отсутствии задач. Тип подключения: GPRS-модем EL-210X. Отображается область GPRS-модем EL-210X с установочными параметрами: IMEI GPRS-модема (15 цифр); Тайм-аут; Принудительно разрывать соединение при отсутствии задач. Тип подключения: GPRS-модем без идентификации. Отображается область GPRS-модем без идентификации с установочными параметрами: Порт подключения; Тайм-аут; Принудительно разрывать соединение при отсутствии задач. Тип подключения: GPRS-модем БАРС-02 (Многопортовый). Отображается область GPRS-модем БАРС-02 (Многопортовый) с установочными параметрами: Идентификатор GPRS-модема; Порт; Скорость; Четность; Количество стоп бит; Телефон; Вызов через модем: Порт опроса; Скорость; Вызов через VoIP: SIP-аккаунт; Без вызова: Тайм-аут; Принудительно разрывать соединение при отсутствии задач. Тип подключения: GPRS-модем USR-GPRS232-730. Отображается область GPRS-модем USR-GPRS232-730 с установочными параметрами: Идентификатор GPRS-модема; Скорость; Четность; Количество стоп бит; Тайм-аут; Принудительно разрывать соединение при отсутствии задач. Тип подключения: Адаптер iRZ ATM. Отображается область Адаптер iRZ ATM с установочными параметрами: IMEI адаптера (15 цифр); Телефон 1; Телефон 2; Вызов через модем: Порт опроса; Скорость; Вызов через VoIP: SIP-аккаунт; Без вызова: Тайм-аут; Принудительно разрывать соединение при отсутствии задач. ПРИМЕЧАНИЕ В диалоговом окне символом * отмечено поле текущего используемого телефона для вызова адаптера. Тип подключения: GPRS-модем SPRUTNET PRO BGS2. Отображается область GPRS-модем SPRUTNET PRO BGS2 с установочными параметрами: IMEI GPRS-модема (15 цифр); Тайм-аут; Принудительно разрывать соединение при отсутствии задач. Тип подключения: GPRS-модем Пульсар. Отображается область GPRS-модем Пульсар с установочными параметрами: Идентификатор GPRS-модема; Тайм-аут; Принудительно разрывать соединение при отсутствии задач. Тип подключения: GPRS-модем Robuster. Отображается область GPRS-модем Robuster с установочными параметрами: Идентификатор адаптера (hex); Телефон 1; Телефон 2; Вызов через модем: Порт опроса; Скорость; Вызов через VoIP: SIP-аккаунт; Без вызова: Тайм-аут; Принудительно разрывать соединение при отсутствии задач. ПРИМЕЧАНИЕ В диалоговом окне символом * отмечено поле текущего используемого телефона для вызова адаптера. Тип подключения: GPRS-модем EBYTE. Отображается область GPRS-модем EBYTE с установочными параметрами: Идентификатор адаптера; Тайм-аут; Принудительно разрывать соединение при отсутствии задач. Тип подключения: Адаптер ЛЭРС GSM Lite. Отображается область Адаптер ЛЭРС GSM Lite с установочными параметрами: Идентификатор GPRS-модема; Телефон; Вызов через СМС: Текст вызова; Вызов через модем: Порт опроса; Скорость; Вызов через VoIP: SIP-аккаунт; Без вызова: Тайм-аут; Принудительно разрывать соединение при отсутствии задач. Тип подключения: Адаптер ЛЭРС GSM Plus. Отображается область Адаптер ЛЭРС GSM Plus с установочными параметрами: Идентификатор GPRS-модема; Порт; Телефон; Вызов через СМС: Текст вызова; Вызов через модем: Порт опроса; Скорость; Вызов через VoIP: SIP-аккаунт; Без вызова: Тайм-аут; Принудительно разрывать соединение при отсутствии задач. После ввода всех значений установочных параметров, необходимых для описания прибора, следует нажать кнопку < Сохранить >. Сведения о приборе будет внесены в базу данных ПРК. А в разделе Приборы на панели Приборы появится новое условное наименование прибора.