Создание температурного графика Данные температурного графика используются: - при диагностировании нештатных ситуаций в точке учета; - в процессе анализа соблюдения температурного режима на объекте учета. Температурный график можно рассчитать автоматически либо ввести значения для температурного графика вручную. Таблица со списком условных наименований температурных графиков содержится во вкладке Температурные графики рабочей области главного окна приложения.
Вид вкладки «Температурные графики»
Вкладка Температурные графики в рабочей области главного окна приложения открывается после щелчка мышкой по пункту главного меню Вид / Температурные графики: Таблица во вкладке имеет одну графу: Наименование – условное наименование температурного графика. Ниже наименования вкладки располагается панель инструментов с набором значков, обозначающих пункты меню. Наименование пункта меню отображается после наведения указателя мышки на значок. После щелчка правой кнопкой мышки по какой-либо строке таблицы начинается отображение контекстного меню. Контекстное меню по составу совпадает с меню вкладки Температурные графики.
Меню вкладки «Температурные графики»
Описание пунктов меню во вкладке Температурные графики.
Значок | Пункт меню | Назначение
| Добавить | Открыть диалоговое окно Температурный график для создания новой записи в таблице
| Открыть | Открыть диалоговое окно Температурный график для редактирования данных в существующей записи
| Удалить | Удалить запись из таблицы во вкладке
| Показать / скрыть строку авто-фильтра | Отобразить / скрыть строку критериев отбора
| Показать / скрыть строку авто-фильтра | Отменить фильтрацию данных в таблице
Окно «Температурный график»
Индикация окна Температурный график начинается в рабочей области главного окна приложения после щелчка мышкой по значку пункта меню (Добавить) в строке меню вкладки Температурные графики: 1 – область табличного представления значений температуры; 2 – область графического представления значений температуры. Окно содержит поля для ввода значений следующих данных: Наименование – условное наименование температурного графика; Расчетная температура воды подающего трубопровода – максимальная расчетная температура теплоносителя для расчета температурного графика при расчетной температуре наружного воздуха; Расчетная температура воды обратного трубопровода – минимальная расчетная температура теплоносителя для расчета температурного графика при расчетной температуре наружного воздуха; Расчетная температура наружного воздуха – минимальная в регионе температура наружного воздуха для расчета температурного графика; Максимальная температура воды подающего трубопровода – максимально возможная температура теплоносителя в подающем трубопроводе; Минимальная температура воды подающего трубопровода – минимально возможная температура теплоносителя в подающем трубопроводе. Это так называемые точки перегиба температурного графика; они зависят от котельных. Автоматический расчет значений температуры для температурного графика: – ввести числовые значения температуры для перечисленных параметров. Температура наружного воздуха формируются автоматически в диапазоне от минимальной (Расчетная температура наружного воздуха) до плюс 10˚С с шагом в один градус; – нажать кнопку < Рассчитать > в области таблицы расчетных значений температуры. Окно Температурный график примет вид: После наведения указателя мышки на область графиков начинается индикация вертикальной линии, совмещенной с левой границей указателя мышки и проходящей на графике через точку, соответствующую значению параметра. Одновременно появляется информационное окно, содержащее расчетные значения температуры наружного воздуха tнв, температуры теплоносителя в подающем трубопроводе t1 и обратном трубопроводе t2. Значения температуры в таблице могут быть отредактированы по усмотрению пользователя. Для этого необходимо щелкнуть мышкой в требуемой ячейке таблицы и ввести новое значение. Кроме того, в таблицу можно добавить строку, щелкнув мышкой по значку пункта меню (Добавить), либо удалить строку из таблицы, щелкнув мышкой по значку пункта меню (Удалить). Сохранение данных температурного графика Перед сохранением температурного графика необходимо заполнить поле Наименование. Быстро выполнить эту операцию можно, нажав кнопку < По умолчанию >. Будет создано наименование температурного графика: Чтобы наименование температурного графика было уникальным, рекомендуется в поле Наименование ввести какую-либо дополнительную информацию, после чего нажать кнопку < Сохранить >. Окно Температурный график закроется, а в таблице вкладки появится новая запись (строка). ПРИМЕЧАНИЕ В наименовании температурного графика используются обозначения: tни – температура нижнего излома графика; tнр – температура наружная расчетная.