Подключение через функцию поиска В приложении предусмотрена возможность поиска и определения типа физически подключенного к системе прибора. Функция поиска прибора реализуется при помощи диалогового окна Поиск прибора. Для найденного прибора возможно также добавление его описания в систему. Диалоговое окно Поиск прибора открывается после щелчка мышкой либо по пункту главного меню Опрос / Поиск прибора, либо по значку вида : В открывшемся окне необходимо выбрать из списка Тип подключения прибора и ввести требуемые значения установочных параметров в соответствии с выбранным типом подключения. Тип подключения – условное обозначение оборудования для подключения прибора: В зависимости от установленного типа подключения будет формироваться состав и наименование отображаемых установочных параметров. Тип подключения: COM-порт. Отображается область Параметры COM-порта и установочные параметры: Прямое подключение: Порт; Скорость; через преобразователь RS-485; Подключение через Ethernet преобразователь: IP-адрес; Порт; Протокол; Тайм-аут. Тип подключения: Модем. Отображается область Параметры модемного подключения и установочные параметры: COM-порт; Скорость; Телефон; через адаптер АСЕВ-040; Тайм-аут. Тип подключения: Радио. Отображается область Параметры подключения через радиомодем и установочные параметры: COM-порт; Скорость; Позывной; через адаптер АСЕВ-040; Тайм-аут; Задержка передачи. Тип подключения: Опто-порт (МЭК-1107). Отображается область Параметры оптического подключения МЭК-1107 и установочные параметры: COM-порт; Тайм-аут. Тип подключения: Адаптер АССВ-030. Отображается область Параметры подключения к адаптеру АССВ-030 и установочные параметры: Идентификатор адаптера (до 8 цифр); Пароль для дистанционной настройки (6 символов); Телефон 1; Телефон 2; Режим; Вызов через модем: Порт опроса; Скорость; Вызов через VoIP: SIP-аккаунт; Без вызова: Тайм-аут; Не использовать оптимизацию запросов. ПРИМЕЧАНИЕ В диалоговом окне символом « * » отмечено поле текущего используемого телефона для вызова адаптера. Тип подключения: Адаптер АСЕВ-040. Отображается область Параметры подключения к адаптеру АСЕВ-040 и установочные параметры: Идентификатор адаптера (до 8 цифр); Пароль для дистанционной настройки (6 символов); IP-адрес; Порт; Тайм-аут; Не использовать оптимизацию запросов. Тип подключения: Адаптер Teleofis WRX. Отображается область Параметры подключения к адаптеру Teleofis WRX и установочные параметры: IMEI адаптера (15 цифр); Телефон 1; Телефон 2; Вызов через модем: СОМ-порт опроса; Скорость; Вызов через VoIP: SIP-аккаунт; Без вызова: Тайм-аут; Принудительно разрывать соединение при отсутствии задач. ПРИМЕЧАНИЕ В диалоговом окне символом « * » отмечено поле текущего используемого телефона для вызова адаптера. Тип подключения: Адаптер ЭСКО-GPRS. Отображается область Параметры подключения к адаптеру ЭСКО-GPRS и установочные параметры: Идентификатор адаптера (до 11 цифр); Тайм-аут; Принудительно разрывать соединение при отсутствии задач. Тип подключения: GPRS-модем EL-210X. Отображается область Параметры подключения к GPRS-модему EL-210X и установочные параметры: IMEI GPRS-модема (15 цифр); Тайм-аут; Принудительно разрывать соединение при отсутствии задач. Тип подключения: Интернет (TFTP). Отображается область Параметры TFTP и установочные параметры: IP-адрес; Порт; Тайм-аут. Тип подключения: GPRS-модем без идентификации. Отображается область Параметры подключения к GPRS-модему без идентификации и установочные параметры: Порт подключения; Тайм-аут; Принудительно разрывать соединение при отсутствии задач. Тип подключения: GPRS-модем БАРС-02 (Многопортовый). Отображается область Параметры подключения к GPRS-модему БАРС-02 (Многопортовый) и установочные параметры: Идентификатор GPRS-модема; Порт; Скорость; Четность; Количество стоп бит; Телефон; Вызов через модем: СОМ-порт; Скорость; Вызов через VoIP: SIP-аккаунт; Без вызова: Тайм-аут; Принудительно разрывать соединение при отсутствии задач. Тип подключения: GPRS-модем USR-GPRS232-730. Отображается область Параметры подключения к GPRS-модему USR-GPRS232-730 и установочные параметры: Идентификатор GPRS-модема; Скорость; Четность; Количество стоп бит; Тайм-аут; Принудительно разрывать соединение при отсутствии задач. Установочные параметры, расположенные после области Параметры подключения. Сетевой адрес; Искомая группа приборов; Протокол; Текущий экземпляр сервера. ПРИМЕЧАНИЕ Если выполняется подключение по модемной связи через сотовые сети, то необходимо в приборах установить межбайтовый интервал максимально большим, но не более 1 секунды. Например, для тепловычислителя исполнения ТСРВ-024М это значение должно быть 900 мс. После ввода всех необходимых для поиска прибора значений установочных параметров следует нажать кнопку < Выполнить >. Начнется индикация окна следующего вида Если физическое подключение прибора не будет определено, то появится окно с сообщением об ошибке (см. Сообщения ПРК об ошибках): После нажатия кнопки < ОК > произойдет возврат к диалоговому окну Поиск прибора. Если же физически подключенный прибор будет найден, то в случае отсутствия его описания в базе ПРК будет предложено создать таковое: начнется индикация диалогового окна Оборудование. После ввода всех значений установочных параметров, необходимых для описания прибора, следует нажать кнопку < Сохранить >. Сведения о приборе будет внесены в базу данных ПРК. Также сведения о приборе могут быть внесены в базу ПРК заранее, перед началом поиска. В этом случае после того, как будет определено физическое подключение прибора, его наименование выделит световой курсор в разделе Приборы на панели Приборы.