Настройки системные
Окно «Системные параметры». Вкладка «Сбор данных»
Вид вкладки Сбор данных диалогового окна Системные параметры: Все установочные параметры сгруппированы в трех областях: Сбор данных; Контроль поступления данных; Настройки автовызова. Область Сбор данных содержит следующие установочные параметры: Состояние – состояние процесса сбора данных: включен либо отключен, выбирается из выпадающего списка; Данные – источник получения данных: часовые архивы; суточные архивы; месячные архивы; данные наборов; текущие события; настроечные параметры; Разрешенный интервал сбора – временной интервал сбора данных в часах; Диапазон сбора архивов – временной интервал сбора данных в сутках: на глубину – сбор архивных данных за заданное количество дней; с даты – сбор архивных данных, начиная с установленной даты; Разрешить сбор отсутствующих данных вне диапазона – сбор данных будет выполняться с учетом отсутствующих архивных данных в приборе; Автоматическое включение контроля при поступлении данных – включение контроля структуры и содержимого архивных данных в момент начала их поступления. Перечислены параметры, которые будут считываться системой при выполнении сбора архивных данных. Здесь можно назначать требуемый временной интервал собираемых данных и указать, следует ли системе автоматически включать контроль поступления данных. Например, при самостоятельном выходе на связь адаптеров АССВ-03Х и АСЕВ-040 после длительного отключения их питания. Область Контроль поступления данных содержит четыре идентичных вкладки Архивы, Данные наборов, Текущие события, Настроечные параметры со следующими настройками: Состояние – состояние процесса контроля поступления данных: включен либо отключен, выбирается из выпадающего списка; Автоматическое выключение контроля после – отключение контроля структуры и содержимого архивных данных после установленного числа попыток сбора архивных данных. Допустимое время ожидания поступления данных от устройств, работающих по расписанию – устанавливаемая длительность ожидания до момента очередного поступления данных. Вкладки Архивы, Данные наборов, Текущие события, Настроечные параметры содержат настройки: Периодичность пополнения данных – интервал времени между пополнениями данных в установленных единицах: При ошибках, повторять сбор каждые – интервал времени между повторными сборами архивных данных. Это параметры слежения системой за своевременным поступлением архивных данных. В данной группе указывается требуемая периодичность поступления данных, а также время задержки перед реакцией системы на отсутствие данных. Область Настройки автовызова содержит установочный параметр: Состояние – состояние процесса автовызова: включен либо отключен, выбирается из выпадающего списка. Устанавливаемые значения во вкладке Сбор данных окна Системные параметры будут являться значениями по умолчанию для всех приборов, кроме тех, у которых параметры заданы индивидуально во вкладке Сбор данных окна Оборудование: когда не установлен флажок для параметра Использовать параметры системы. По умолчанию группа Настройки автовызова системного уровня имеет состояние включен, в то же время группа Настройки автовызова приборного уровня имеет состояние отключен. Следует учесть, что состояние группы, расположенной в начале списка, влияет на состояние следующих за ней групп. Например, если для группы Сбор данных установить значение отключен, то и состояние следующих за ней групп (Контроль поступления данных и Настройки автовызова) также будут восприниматься системой, как с установленным значением отключен, вне зависимости от положения других визуальных элементов управления в этих группах. Состояние группы отключен в системных параметрах отключает соответствующую группу в приборных параметрах сбора данных и следующей за ней группы. Отключение сбора или контроля данных в системных настройках приводят к отключению сбора или контроля по всей системе, поскольку индивидуальные настройки приборов не имеют приоритета над системными.