Настройки анализа данных одной точки учета Индивидуальные настройки анализа данных для одной точки учета содержится во вкладке Анализ диалогового окна Точка учета.
Окно «Точка учета». Вкладка «Анализ»
Возможный вид рабочей области вкладки Анализ: Во вкладке Анализ могут содержаться вложенные вкладки: Отопительный режим работы; Межотопительный режим работы. В каждую из этих вкладок, в свою очередь, могут входить дочерние вкладки: Уставки (для анализа данных часовых архивов); Суточные уставки (для анализа данных суточных архивов); Отклонение от среднесуточного потребления (для анализа данных суточных архивов); Утечки (для анализа данных часовых архивов); Прорывы (для анализа данных суточных архивов); Прочее (для анализа данных часовых, суточных либо месячных архивов). Состав и содержимое вложенных и дочерних вкладок определяется значением, установленным пользователем для параметра Схема подключения во вкладке Общие параметры диалогового окна Точка учета. При этом вложенные вкладки Отопительный режим работы и Межотопительный режим работы могут отсутствовать. Тогда дочерние вкладки переходят в категорию вложенных по отношению ко вкладке Анализ. Дочерние вкладки Уставки, Суточные уставки, Отклонение от среднесуточного потребления, Утечки и Прорывы содержат установочные данные, представленные в табличном виде. Таблицы дочерних вкладок Уставки и Суточные уставки состоят из следующих граф:
Наименование графы | Описание
без наименования | Элемент управления флажок
Параметр | Условное наименование параметра
От* | Наименьшее граничное значение параметра (задается пользователем)
До* | Наибольшее граничное значение параметра (задается пользователем)
Единицы** | Единицы измерения параметра
* – возможна установка одного граничного значения параметра: От либо До. В этом случае анализ будет выполняться только по установленному значению (От либо До); ** – единицы измерения параметра могут выбираться из раскрывающегося списка: Таблица дочерней вкладки Отклонение от среднесуточного потребления состоит из следующих граф:
Наименование графы | Описание
без наименования | Элемент управления флажок
Параметр | Условное наименование параметра
Порог | Допустимое пороговое отклонение значения параметра (задается пользователем) в процентах* от среднесуточного** значения
Период | Временной промежуток в днях (задается пользователем) для расчета среднесуточного** значения параметра
* – п роцент отклонения рассчитывается по отношению разности текущего и среднесуточного значений к среднесуточному значению, и сравнивается с заданным пороговым значением. Если для выбранного анализируемого параметра процент отклонения превышает заданное пороговое значение, то фиксируется нештатная ситуация; ** – среднесуточное значение определяется как среднее арифметическое имеющихся данных за назначенный период (но не менее, чем за 4 дня), предшествующий метке времени анализируемых данных. Таблица дочерней вкладки Утечки состоит из следующих граф:
Наименование графы | Описание
без наименования | Элемент управления флажок
Система / Канал | Обозначение контролируемой системы / канала
Порог | Допустимое пороговое значение (задается пользователем) «ночного»* водоразбора в процентах** относительно среднечасового водоразбора за сутки
Сдвиг времени*** | Значение поправки для определения метки времени первой записи в формируемом суточном пакете записей
* – для расчета среднечасового водоразбора за сутки формируется пакет из 24 последовательных записей часового архива в порядке убывания их номеров. Первая запись пакета имеет метку времени 23 часа. По записям с метками времени 2, 3 и 4 часа рассчитывается среднечасовое потребление за «ночные» часы. Нештатная ситуация фиксируется, если среднечасовой «ночной» водоразбор больше заданной доли среднечасового суточного водоразбора; ** – процент рассчитывается либо по массе, либо по объему теплоносителя, в зависимости от настроек в таблице области Соответствие каналов точки учета приборным во вкладке Общие параметры: а) настройки, при которых процент рассчитывается по массе теплоносителя б) настройки, при которых процент рассчитывается по объему теплоносителя *** – Сдвиг времени позволяет определить метку времени первой записи в формируемом часовом пакете записей. Например: - при значении Сдвига времени «-2» – первая запись с меткой времени 21 час; - при значении Сдвига времени «+2» – первая запись с меткой времени 1 час. Соответственно смещаются метки времени остальных записей суточного пакета и метки времени записей для расчета среднечасового потребление за «ночные» часы. ПРИМЕЧАНИЕ Анализ по утечкам не выполняется, если: - разность значений расхода в подающем и обратном трубопроводе меньше погрешности расходомеров (2% + 2%); - среднечасовое значение разности расходов в подающем и обратном трубопроводе за три «ночных» часа меньше 10 кг (10 л). Таблица дочерней вкладки Прорывы состоит из следующих граф:
Наименование графы | Описание
без наименования | Элемент управления флажок
Система / Канал | Обозначение контролируемой системы / канала
Порог | Заданное число раз (задается пользователем) превышения текущего значения водоразбора над средним значением за неделю*
* – так же, как и во вкладке Утечки, расчет ведется либо по массе, либо по объему теплоносителя, в зависимости от настроек в таблице области Соответствие каналов точки учета приборным во вкладке Общие параметры. ПРИМЕЧАНИЯ 1. Минимальный период времени анализируемых данных составляет 4 дня. 2. Анализ не выполняется, если разность значений расхода в подающем и обратном трубопроводе: - меньше погрешности расходомеров (2% + 2%); - меньше 0,5 т (0,5 м 3). Дочерняя вкладка Прочее может содержать список из следующих параметров: Установочные параметры во вкладке Прочее: Траб < – время непрерывной работы прибора меньше заданного значения; dМсо < 0 (dМгвс < 0) – масса теплоносителя в подающем трубопроводе (Мпод) меньше массы теплоносителя в обратном трубопроводе (Мобр). Возможен анализ данных часового, суточного и месячного архивов. Р ассчитывается процент отклонения по формуле: 100⋅ (Мпод – Мобр)/Мпод. Сравнивается с заданным пороговым значением. Если процент отклонения превышает заданное пороговое значение, то фиксируется нештатная ситуация; Небаланс масс – нарушен баланс масс в подающем (Мпод) и обратном (Мобр)трубопроводе. Возможен анализ данных часового, суточного и месячного архивов. Р ассчитывается процент отклонения по формулам: - для закрытой системы – 100⋅ (Мпод – Мобр)/Мпод; - для открытой системы – 100⋅ ((Мпод – Мобр) – (Мпод.гвс – Мобр.гвс))/Мпод. Сравнивается с заданным пороговым значением. Если процент отклонения превышает заданное пороговое значение, то фиксируется нештатная ситуация; М < 0 – отрицательное значение массы в измерительном канале. Возможен анализ данных часового, суточного и месячного архивов; Qтс < 0 – отрицательное значение тепловой энергии в теплосистеме. Возможен анализ данных часового, суточного и месячного архивов; Qсо < 0 (Qгвс < 0) – отрицательное значение тепловой энергии в СО (ГВС). Возможен анализ данных часового, суточного и месячного архивов; М < 0 – отрицательное значение массы в измерительном канале; Недостоверные данные – данные часового, суточного или месячного архивов не соответствуют следующим критериям: - запись пуста (не содержит данных); - для установочного параметра во вкладке Общие параметры нет данных в архиве; - значение любого параметра во вкладке Недостоверные данные выходит за установленный диапазон (кроме параметра Время простоя при функциональном отказе); Нарушение температурного графика – значение любого параметра во вкладке Температурный график выходит за установленный диапазон. Возможен анализ данных суточного архива. Для выбора требуемого параметра следует установить флажок перед обозначением этого параметра.