Компоненты класса «Параметризированные» В состав класса Параметризированные входят следующие графические компоненты: - Текстовая метка с параметром – текстовая строка, содержимое и цвет которой изменяются в зависимости от значения присоединенного к ней параметра; - Изображение с параметром – изображение, цвет которого изменяется в зависимости от значения присоединенного к нему параметра. Используется для отображения двоичных (0 или 1) параметров (возможно использование только для мнемосхем с текущими параметрами); - Кнопка с параметром – кнопка, цвет которой изменяется в зависимости от значения присоединенного к ней параметра. Используется для ввода и отображения двоичных (0 или 1) параметров (возможно использование только для мнемосхем с текущими параметрами); - Графический примитив с параметром – графический примитив, цвет которого изменяется в зависимости от значения присоединенного к нему параметра (возможно использование только для мнемосхем с текущими параметрами). Присоединение (подключение) параметра к графическому компоненту выполняется посредством перетаскивания при помощи мышки условного наименования параметра со вложенной вкладки Параметры в поле этого графического компонента.
«Параметризированные». Графический компонент «Текстовая метка с параметром»
Вид графического компонента после размещения на рабочем поле мнемосхемы: Свойства графического компонента Текстовая метка с параметром: Все установочные параметры сгруппированы в следующих областях: Макет (набор установочных параметров, как в области Макет графического компонента Текстовая метка); Основной стиль (набор установочных параметров, как в области Основной стиль графического компонента Текстовая метка); Основные параметры (набор установочных параметров, как в области Основные параметры графического компонента Текстовая метка); Форматирование; Дополнительные параметры; Диапазон; Аварийный диапазон; Регламентный диапазон. Область Форматирование содержит следующие установочные параметры: Формат: Н + Значение + Р + К: Начальное значение – начальное значение параметра; Начальный текст (Н) – текст перед значением параметра; Конечный текст (К) – текст после значения параметра; Разделитель (Р) – символ между значением параметра и текстом после значения параметра; Выводить единицы измерения – показать / скрыть единицы измерения параметра; Выполнять преобразование единиц измерения – разрешить / запретить преобразование единиц измерения параметра; Формат значения с сервера – отобразить диалоговое окно Формат значения: Область Дополнительные параметры содержит следующие установочные параметры: – условное обозначение канала подключения (данные в поле отображаются после подключения к прибору); – отключить канал от графического компонента; Канал – номер канала подключения (только для приборов с ModBus); Разрешить запись – разрешить / запретить запись другого значения в поле параметра после запуска мнемосхемы. Области Диапазон, Аварийный диапазон, Регламентный диапазон по структуре идентичны и содержат следующие установочные параметры: Нижняя граница – нижнее граничное значение параметра; Верхняя граница – верхнее граничное значение параметра; Звук: выбрать: – открыть проводник и присоединить аудиофайл к графическому компоненту; Проиграть: – воспроизвести присоединенный аудиофайл; Отменить: – отсоединить аудиофайл от графического компонента; Контроль – разрешить / запретить автоматическое воспроизведение аудиофайла при выполнении заданного условия Ниже области Регламентный диапазон располагается дополнительный параметр: – открыть диалоговое окно Стили отображения
«Параметризированные». Графический компонент «Изображение с параметром»
Вид графического компонента после размещения на рабочем поле мнемосхемы: Свойства графического компонента Изображение с параметром: Все установочные параметры сгруппированы в следующих областях: Макет (набор установочных параметров, как в области Макет графического компонента Текстовая метка); Основной стиль (набор установочных параметров, как в области Основной стиль графического компонента Текстовая метка); Основные параметры (набор установочных параметров, как в области Основные параметры графического компонента Текстовая метка); Стиль изображения (набор установочных параметров, как в области Стиль изображения графического компонента Изображение); Дополнительные параметры. Ниже области Основные параметры располагается дополнительный параметр: Отображать текст – показать / скрыть текст в области изображения. Область Дополнительные параметры содержит следующие установочные параметры: – условное обозначение канала подключения (данные в поле отображаются после подключения к прибору); – отключить канал от графического компонента; Канал – номер канала подключения (только для приборов с ModBus); Разрешить мигание – разрешить / запретить изменение фона в поле параметра; Бит № – номер бита данного канала. – открыть диалоговое окно Стили отображения.
«Параметризированные». Графический компонент «Кнопка с параметром»
Вид графического компонента после размещения на рабочем поле мнемосхемы: Свойства графического компонента Кнопка с параметром: Все установочные параметры сгруппированы в следующих областях: Макет (набор установочных параметров, как в области Макет графического компонента Текстовая метка); Основной стиль (набор установочных параметров, как в области Основной стиль графического компонента Текстовая метка); Основные параметры (набор установочных параметров, как в области Основные параметры графического компонента Текстовая метка); Дополнительные параметры. Область Дополнительные параметры содержит следующие установочные параметры: – условное обозначение канала подключения (данные в поле отображаются после подключения к прибору); – отключить канал от графического компонента; Канал – номер канала подключения (только для приборов с ModBus); Разрешить подтверждение – разрешить / запретить подтверждение операции; Бит № – номер бита данного канала. – открыть диалоговое окно Стили отображения.
«Параметризированные». Графический компонент «Графический примитив с параметром»
Вид графического компонента после размещения на рабочем поле мнемосхемы: Свойства графического компонента Графический примитив с параметром: Все установочные параметры сгруппированы в следующих областях: Макет (набор установочных параметров, как в области Макет графического компонента Текстовая метка); Основной стиль (набор установочных параметров, как в области Основной стиль графического компонента Текстовая метка); Основные параметры (набор установочных параметров, как в области Основные параметры графического компонента Текстовая метка); Стиль отображения (набор установочных параметров, как в области Стиль отображения графического компонента Графический примитив); Дополнительные параметры. Ниже области Основные параметры располагается дополнительный параметр: Отображать текст – показать / скрыть текст в области изображения. Область Дополнительные параметры содержит следующие установочные параметры: – условное обозначение канала подключения (данные в поле отображаются после подключения к прибору); – отключить канал от графического компонента; Канал – номер канала подключения (только для приборов с ModBus); Бит № – номер бита данного канала. – открыть диалоговое окно Стили отображения.