Настройки для ручного сбора данных Настройки для ручного сбора данных выполняются в окне Настройки сбора данных, индикация которого начинается после щелчка мышкой по значку пункта меню (Настройки) в строке меню вкладки Список приборов или Список точек учета: Окно содержит следующие установочные параметры. Использовать параметры автоматического сбора данных – сбор данных будет выполняться в соответствии с настройками во вкладке Сбор данных диалогового окна Оборудование. Использовать следующие параметры – сбор данных будет выполняться в соответствии с настройками в данном диалоговом окне. Данные – источник собираемых данных: часовые архивы; суточные архивы; месячные архивы; данные наборов – в соответствии с установленным значением для параметра Разрешить сохранение значений в БД (вкладка Набор, панель Настройки набора); текущие события. Диапазон сбора: на глубину – временной диапазон (в днях) считываемых архивных данных (начиная с последней сохраненной в приборе архивной записи); с даты – границы временного диапазона (календарные даты) считываемых архивных данных. Разрешить сбор отсутствующих данных вне диапазона – сбор данных будет выполняться с учетом отсутствующих архивных данных в приборе. Перезаписать ранее полученные архивные данные – собранные архивные данные будут сохранены в базе данных, ранее сохраненные архивные данные будут удалены из базы.