Настройки нового экземпляра сервера Программный комплекс «Взлет СП» позволяет распараллелить сбор данных. Для этого при развертывании нового экземпляра сервера необходимо выполнить его подключение к общей базе данных, а в конце установки – указать имя этого экземпляра и адрес. Все экземпляры используют одну большую базу данных, но могут выполнять сбор данных параллельно на разных компьютерах, что позволяет снизить общую нагрузку и увеличить быстродействие системы в целом. После установки нового сервера на панели Приборы в списке объектов раздела Приборы появится новое наименование сервера. Для его настройки необходимо: - щелкнуть кнопкой мышки по наименованию сервера; - в строке меню панели Приборы щелкнуть мышкой по значку пункта меню (Открыть). Появится окно Экземпляр сервера: Окно содержит две вкладки: SIP-аккаунты; Серверы LoRa Bera.
Вкладка «SIP-аккаунты»
Во вкладке SIP-аккаунты содержатся установочные параметры, хранящиеся в таблице со следующими графами:
Наименование графы | Описание
Наименование | Условное наименование аккаунта
SIP-сервер | адрес сервиса SIP-телефонии
Имя пользователя | Условное наименование пользователя
Имя регистрации | Условное наименование регистрации пользователя
Домен | Наименование домена сервера SIP
STUN-сервер | Адрес или имя NAT-сервера
Количество запросов | Количество одновременных сессий
Протокол | Наименование протокола
Над таблицей расположена панель инструментов с набором значков, обозначающих пункты меню:
Значок | Пункт меню | Назначение
| Добавить | Открыть окно SIP-аккаунт для добавления параметров сервера
| Открыть | Открыть окно SIP-аккаунт для редактирования параметров сервера
| Удалить | Удалить установочные параметры сервера из таблицы
| Показать / скрыть строку авто-фильтра | Отобразить / скрыть строку критериев отбора
| Показать / скрыть строку авто-фильтра | Отменить фильтрацию данных
Наименование пункта меню отображается после наведения указателя мышки на значок панели инструментов. Подключение сервера к сервисам IP-телефонии выполняется по протоколу SIP, который обеспечивает вызов адаптеров АССВ-030 вместо вызова модема, что упрощает и ускоряет процесс вызова. Сервисы SIP-телефонии позволяют одновременно работать с 32 абонентами. И при этом даже по одной линии узлов обмен происходит значительно быстрее. Для добавления нового подключения необходимо в строке меню области SIP-аккаунты щелкнуть мышкой по пункту меню (Добавить). Откроется окно SIP-аккаунт: Окно содержит следующие поля для ввода установочных параметров: Наименование – условное наименование аккаунта для отображения в общем списке; SIP-сервер – адрес сервиса SIP-телефонии (может быть, как имя, так и IP-адрес). Например, sipnet.ru, multifon.ru; Имя пользователя – имя аккаунта пользователя в сервисе SIP. Обычно это номер телефона, либо номер аккаунта. Выдается сервисом SIP; Имя регистрации – имя, под которым была выполнена регистрация; Пароль – пароль к аккаунту; Домен – имя домена сервиса SIP. Используется для регистрации. В большинстве случаев можно не указывать, либо указать то, что требует SIP (обычно это имя или адрес самого SIP-сервиса); STUN-сервер – адрес или имя NAT-сервера. Выдается администратором сети пользователя; Количество запросов – количество одновременных сессий. Выдается сервисом SIP; Транспорт – протокол, используемый для передачи информации.
Вкладка «Серверы LoRa Bera»
Вид фрагмента вкладки Серверы LoRa Bera: Во вкладке Серверы LoRa Bera содержатся установочные параметры, хранящиеся в таблице со следующими графами:
Наименование графы | Описание
Наименование | Условное наименование сервера
LoRa сервер | Адрес сервиса LoRa сервер
Порт | Порт подключения
Имя пользователя | Условное наименование пользователя
Над таблицей расположена панель инструментов с набором значков, обозначающих пункты меню:
Значок | Пункт меню | Назначение
| Добавить | Открыть окно LoRa сервер для добавления параметров сервера
| Открыть | Открыть окно LoRa сервер для редактирования параметров сервера
| Удалить | Удалить установочные параметры сервера из таблицы
| Показать / скрыть строку авто-фильтра | Отобразить / скрыть строку критериев отбора
| Показать / скрыть строку авто-фильтра | Отменить фильтрацию данных
Наименование пункта меню отображается после наведения указателя мышки на значок панели инструментов. Для добавления нового подключения необходимо в строке меню области Серверы LoRa Bera щелкнуть мышкой по пункту меню (Добавить). Откроется окно LoRa сервер: Окно содержит следующие поля для ввода установочных параметров: Наименование – условное наименование аккаунта для отображения в общем списке; LoRa сервер – адрес сервиса LoRa Bera; Порт – порт подключения; Имя пользователя – имя аккаунта пользователя в сервисе; Пароль – пароль к аккаунту.