Критерии анализа температурного графика Критерии анализа температурного графика содержатся во вкладке Температурный график окна Системные параметры.
Окно «Системные параметры». Вкладка «Температурный график»
Рабочая область вкладки Температурный график имеет следующий вид: Область Критерии анализа температурного графика может содержать следующие установочные параметры: Перегрев в подающем трубопроводе – разрешить / запретить анализ температуры теплоносителя со значением выше заданного предела в подающем трубопроводе; Недогрев в подающем трубопроводе – разрешить / запретить анализ температуры теплоносителя со значением ниже заданного предела в подающем трубопроводе; Перегрев в обратном трубопроводе – разрешить / запретить анализ температуры теплоносителя со значением выше заданного предела в обратном трубопроводе; Недогрев в обратном трубопроводе – разрешить / запретить анализ температуры теплоносителя со значением выше заданного предела в обратном трубопроводе.