Вкладка «Мнемосхема» Вкладка Мнемосхема содержит набор графических компонентов, сформированный пользователем в Редакторе мнемосхем. Открытие вкладки возможно: - во вкладке Мнемосхемы после двойного щелчка мышкой по условному наименованию мнемосхемы; - во вкладке Мнемосхемы прибора после двойного щелчка мышкой по условному наименованию мнемосхемы либо после щелчка мышкой по значку пункта меню (Запустить) ; - в соответствующем разделе панели списков объектов Наборы и мнемосхемы после двойного щелчка мышкой по условному наименованию мнемосхемы; - в Редакторе мнемосхем после щелчка мышкой по значку пункта меню (Запустить).
Вид вкладки «Мнемосхема»
Открывшаяся вкладка Мнемосхема может иметь вид: 1 – надпись на ярлыке вкладки формата: Мнемосхема – обозначение прибора , условное наименование мнемосхемы; 2 – панель инструментов вкладки; 3 – рабочее поле мнемосхемы; 4 – строка состояния вкладки. Панель инструментов вкладки содержит набор значков, обозначающих пункты меню. Наименование пункта меню отображается после наведения указателя мышки на значок. Ниже располагается рабочее поле с графическими компонентами мнемосхемы. Щелчок правой кнопкой мышки по графическому компоненту класса Параметризованные приводит к открытию информационного окна вида: При необходимости отредактировать настройки цвета отображаемого в поле мнемосхемы значения параметра, следует щелкнуть мышкой по кнопке < Стили отображения >. Откроется диалоговое окно Стили отображения. Вкладка Мнемосхема может быть переведена в режим отображения в виде одноименного диалогового окна. Для чего следует нажать кнопку < F11 > . При этом происходит также перезапуск мнемосхемы: с прибором заново устанавливается связь, накопленные ранее значения параметров в графических компонентах класса Таблицы и Графики не сохраняются. Повторное нажатие кнопки < F11 > обеспечивает возврат в режим отображения в виде вкладки Мнемосхема. Сама мнемосхема снова перезапускается. Закрытие приложения также приводит к закрытию диалогового окна Мнемосхема.
Меню вкладки «Мнемосхема»
Описание пунктов меню во вкладке Мнемосхема.
Значок | Пункт меню | Назначение
| Выделить все (Ctrl-A) | Выделить все графические компоненты* на рабочем поле мнемосхемы
| Снять выделение | Отменить выделение всех графических компонентов* на рабочем поле мнемосхемы
| Обратить выделение | Выделить графические компоненты*, которые не были выделены на рабочем поле мнемосхемы, и снять выделение с графических компонентов*, которые были выделены
| Циклический запрос всех параметров (F5) | Запустить циклический запрос данных от прибора для всех параметров**, представленных на мнемосхеме
| Однократный запрос всех параметров | Запустить однократный запрос данных от прибора для всех параметров**, представленных на мнемосхеме
| Циклический запрос выделенных параметров | Запустить циклический запрос данных от прибора для выделенных параметров**
| Однократный запрос выделенных параметров | Запустить однократный запрос данных от прибора для выделенных параметров**
| Остановить | Остановить процесс запроса данных от прибора
| График | Отобразить значения выделенных параметров** в отдельном окне в виде графиков (см. Компоненты класса «Графики»)
| Таблица | Отобразить значения выделенных параметров** в отдельном окне в виде таблицы (см. Компоненты класса «Таблицы»)
| Журнал работы | Открыть диалоговое окно Журнал работы (см. ниже)
| Настройка связи | Открыть диалоговое окно Параметры (см. ниже)
| Отключить звук | Отключить звуковое сопровождение наступления события
| Включить звук | Включить звуковое сопровождение наступления события
| Схемы | Список мнемосхем, связанных с текущей мнемосхемой
| Открыть в новом окне | Разрешить / запретить запуск в новом окне мнемосхемы из списка мнемосхем, связанных с текущей мнемосхемой
| Экспорт | > . . .
| . . . PDF | Сохранить графическое изображение мнемосхемы в файл формата PDF
| . . . RTF | Сохранить графическое изображение мнемосхемы в файл формата RTF
| . . . XLSX | Сохранить графическое изображение мнемосхемы в файл формата XLSX
| . . . Графический файл BMP | Сохранить графическое изображение мнемосхемы в файл формата BMP
| . . . Графический файл JPEG | Сохранить графическое изображение мнемосхемы в файл формата JPEG
| . . . Графический файл PNG | Сохранить графическое изображение мнемосхемы в файл формата PNG
* – команда меню действует только для графических компонентов класса «Параметризированные»; ** – под «параметром» понимается графический компонент на мнемосхеме, связанный с определенным параметром прибора.
Окно «Журнал работы»
Диалоговое окно Журнал работы содержит в хронологическом порядке результаты выполнения операции считывания данных прибора. Окно открывается после щелчка мышкой по значку пункта меню (Журнал работы) во вкладке Мнемосхема и может иметь следующий вид: Ниже строки с наименованием окна располагается панель инструментов со значком, обозначающим пункт меню Экспорт. Наименование пункта меню отображается после наведения указателя мышки на значок. Описание меню в окне Журнал работы.
Значок | Пункт меню | Назначение
| Экспорт | > . . .
| . . . PDF | Сохранить данные списка в файл формата PDF
| . . . RTF | Сохранить данные списка в файл формата RTF
| . . . XLSX | Сохранить данные списка в файл формата XLSX
| . . . CSV | Сохранить данные списка в файл формата CSV
| . . . Текстовый файл | Сохранить данные списка в файл формата TXT
Окно «Параметры»
Диалоговое окно Параметры содержит дополнительные настройки операции считывания данных прибора. Окно открывается после щелчка мышкой по значку пункта меню (Настройка связи) во вкладке Мнемосхема и может иметь следующий вид: Установочные параметры в диалоговом окне Параметры: Пауза между запросами – время, в течение которого не выполняется обращение компонента приложения к прибору; Максимальный период тишины – время, в течение которого не воспроизводится звуковой файл после наступления события; Выполнять преобразование единиц измерения – преобразовывать единицы измерения параметра, считываемого с прибора, если они не совпадают с единицами измерения, установленными в графическом компоненте мнемосхемы.