Организация анализа данных В ПРК предусмотрен анализ текущих измеренных значений контролируемых параметров, значений архивных данных и установочных параметров. Анализ выполняется с учетом сезона (отопительный / межотопительный), а также с учетом температуры наружного воздуха. При этом анализируется: - выход значения параметра за уставку; - соблюдение режимов теплопотребления; - соблюдение температурных графиков; - качество поставки ГВС. Набор анализируемых параметров может назначаться пользователем, как для каждой точки учета в отдельности (Настройки анализа данных одной точки учета), так и сразу для некоторого, выбранного пользователем, числа точек учета (Настройки анализа данных группы точек учета). Результаты анализа отображаются: - в виде таблиц и графиков на отдельных вкладках, вызов которых возможен с использованием соответствующих команд контекстного меню в различных разделах динамической панели Точки учета; - в виде надписи в правом верхнем углу главного окна приложения: . ВНИМАНИЕ! Анализ данных точки учета возможен только после того, как был выполнен сбор данных для этой точки учета. ВНИМАНИЕ! Наиболее реальная картина изменения состояния контролируемого объекта может быть получена только в результате выполнения корректных настроек приложения, в том числе, в разделе Настройки анализа данных одной точки учета (Настройки анализа данных группы точек учета).