Ошибки с кодами от 300 до 399 В таблице приведен перечень сообщений программного комплекса «ВЗЛЕТ СП» об ошибочных действиях пользователя и ошибках в работе приложения с кодами от 300 до 399.
Код ошибки | Текст сообщения об ошибке
300 | Прибор принадлежит другому экземпляру сервера
301 | Объект принадлежит другому экземпляру сервера
310 | Запись параметра не поддерживается
311 | Не указано значение для записи
312 | Ошибка формата значения для записи
320 | Не указан COM-порт
321 | Неверно указан COM-порт
322 | Не указана скорость COM-порта
323 | Неверно указана скорость COM-порта
330 | Не удалось определить тип схемы
331 | Не удалось загрузить схему или ее описание
332 | Не удалось определить канал схемы
333 | Не удалось определить параметр схемы
334 | Не удалось определить связанный измеряемый параметр
335 | Тип схемы не поддерживается
336 | Тип прибора не поддерживается
337 | Некорректная метка времени
338 | Не удалось определить систему схемы
339 | Дублирование приборов
340 | Неизвестный тип файла адаптера
350 | Общая ошибка протокола ТЭМ
351 | Неизвестная стадия
352 | Невозможно разобрать пришедшую дату
353 | Несоответствие кода функции в ответе коду функции из запроса
360 | Выполнено
361 | Неизвестная команда
362 | Ошибка в формате или количестве передаваемых данных
363 | Не найдено
364 | Ошибка пароля или не установлена аппаратная перемычка
365 | Прочее
366 | Время уже корректируется
367 | Коррекция невозможна, разница более 5 минут
368 | Ошибка длины
369 | Ошибка параметров в команде. Параметры не соответствуют данному прибору или ошибочные
370 | Для данной операции необходима аппаратная перемычка
371 | Выполнено
372 | Прибор перезагружается
373 | Прибор ожидает
374 | Прибор занят
375 | Ошибка модема
376 | Информационное сообщение
380 | Общая ошибка TMK
381 | Функция в принятом сообщении не поддерживается
382 | Адрес является недопустимым
383 | Значения в поле данных недопустимы
384 | ТМК не может ответить на запрос или произошла авария
385 | ТМК принял запрос и начал выполнять долговременную операцию
386 | Сообщение было принято без ошибок, но ТМК в данный момент выполняет долговременную операцию. Запрос необходимо ретранслировать позднее
387 | Размер параметра не указан
388 | Размер переменной меньше необходимой
389 | Тип архива не описан
390 | Дата не прочитана
391 | Несоответствие кода функции в ответе коду функции из запроса
399 | Доступ запрещен