Панель «Приборы» Инструментальные средства графического интерфейса панели Приборы обеспечивают: - программное подключение объектов приложения типа «прибор»; - создание групп и списков приборов; - создание наборов и мнемосхем на группы приборов; - отображение в упорядоченном виде наименований объектов и их состояния; - организацию доступа к основным данным объектов; - составление и отправку отчетов.
Вид панели «Приборы»
Условные наименования объектов размещены на панели в виде иерархического списка в двух разделах: Списки приборов и Приборы. В раздел Списки приборов входят перечни условных наименований приборов, сформированные пользователем, в раздел Приборы – перечни условных наименований всех зарегистрированных приборов, а также серверов, на которых зарегистрированы приборы. Строка в списке объектов состоит из условного наименования объекта и краткого пояснения (примечания). Наименование объекта, от которого поступило сообщение, выделено синим цветом. Кроме того, в начале каждой строки списка отображается значок определенного цвета, соответствующий состоянию объекта (см. Цветовая легенда значков). Ниже наименования панели Приборы располагается панель инструментов с набором значков, обозначающих пункты меню. Наименование пункта меню отображается после наведения указателя мышки на значок панели инструментов. Также после щелчка правой кнопкой мышки по какой-либо строке списка начинается отображение контекстного меню.
Меню панели «Приборы»
Описание пунктов меню на панели Приборы.
Значок | Пункт меню | Назначение
| Создать список приборов | Открыть вкладку Список приборов (Безымянный)
| Добавить группу | Открыть окно Группа (Безымянная)
| Добавить прибор | Открыть окно Оборудование (ТСРВ-042)
| Сформировать отчет | > . . .
| . . . Ведомость параметров | Открыть окно Параметры отчета
| Сформировать отчеты | > . . .
| . . . Ведомость параметров | Открыть окно Параметры отчетов
| Сформированные отчеты | Открыть вкладку Сформированные отчеты
| Открыть* | - Открыть (активизировать) вкладку Список приборов - Открыть (активизировать) окно Экземпляр сервера - Открыть (активизировать) окно Группа - Открыть (активизировать) окно Оборудование
| Удалить | Удалить объект из списка
| Показать / скрыть строку авто-фильтра | Отобразить / скрыть строку критериев отбора
| Показать / скрыть строку авто-фильтра | Отменить фильтрацию данных
* – результат выполнения команды зависит от того, наименование какого объекта выделено на панели Приборы. Контекстное меню по составу в целом совпадает с меню панели Приборы. Отличается контекстное меню следующими пунктами:
Значок | Пункт меню | Назначение
| Просмотр собранных данных | Открыть (активизировать) вкладку Собранные данные
| Выполнить чтение архивов | Открыть (активизировать) вкладку Чтение архивов
| Наборы | Открыть (активизировать) вкладку Наборы
| Добавить набор на группу приборов | Открыть вкладку Набор (Безымянный)
| Мнемосхемы | Открыть (активизировать) вкладку Мнемосхемы прибора
| Добавить мнемосхему на группу приборов | Открыть вкладку Редактор мнемосхем (Безымянная)
| Состояние | Открыть (активизировать) вкладку Состояние
| Уведомления | Открыть (активизировать) вкладку Уведомления
| Журнал сообщений | Открыть (активизировать) вкладку Журнал сообщений
| Дополнительно | > . . .
| . . . Контроль и расписание адаптера | > . . .
| . . . Включить | Открыть диалоговое окно Контроль и расписание адаптера
| . . . Выключить | Открыть диалоговое окно Контроль и расписание адаптера
| . . . Дистанционная настройка адаптера | Открыть диалоговое окно Дистанционная настройка адаптера (настройка АССВ-030 и АСЕВ-040)
| . . . Смена адреса сервера в адаптере | Открыть окно Смена адреса сервера
| . . . Автовызов | > . . .
| . . . Включить | Установить значение параметра Настройки автовызова / Состояние: включен
| . . . Выключить | Установить значение параметра Настройки автовызова / Состояние: отключен
| . . . Выполнить пересчет приведенных данных | Пересчитать приведенные данные
| . . . Преобразовать в группу приборов | Преобразовать одиночный прибор в группу приборов
| . . . Преобразовать в одиночный прибор | Преобразовать группу приборов в одиночный прибор