Просмотр данных от приборов Просмотр собранных данных от приборов возможен во вкладке Собранные данные. Кроме того, просмотр собранных данных от прибора возможен в отдельном окне Собранные данные, индикация которого начинается после щелчка мышкой по кнопке < Просмотр собранных данных > диалогового окна Точка учета. Вкладка и диалоговое окно Собранные данные идентичны по виду, составу и структуре рабочей области. Также одинаков порядок работы во вкладке и диалоговом окне.
Приборы. Вид вкладки «Собранные данные»
Для вызова вкладки Собранные данные необходимо: - во вкладке Список приборов щелкнуть мышкой по строке с требуемым наименованием прибора; - в меню вкладки Список приборов щелкнуть мышкой по значку пункта меню (Просмотр собранных данных). В рабочем поле главного окна приложения откроется вкладка Собранные данные: По умолчанию собранные данные от прибора представлены в табличном виде. Кроме таблицы с данными вкладка содержит панель инструментов с набором значков, обозначающих пункты меню, и поля для ввода значений установочных параметров, позволяющих настроить вид данных во вкладке. Наименование пункта меню отображается после наведения указателя мышки на значок. Также после наведения указателя мышки на заголовок столбца таблицы отображается наименование и обозначение параметра:
Приборы. Меню вкладки «Собранные данные»
Описание пунктов меню во вкладке Собранные данные:
Значок | Пункт меню | Назначение
| Обновить | Обновить данные в таблице
| Настройки | Отобразить диалоговое окно Настройки
| Экспорт | > . . .
| . . . PDF | Сохранить данные таблицы в файл формата PDF
| . . . RTF | Сохранить данные таблицы в файл формата RTF
| . . . XLSX | Сохранить данные таблицы в файл формата XLSX
| . . . CSV | Сохранить данные таблицы в файл формата CSV
| . . . Текстовый файл | Сохранить данные таблицы в файл формата TXT
| . . . Графический файл BMP* | Сохранить данные таблицы в файл формата BMP
| . . . Графический файл JPEG* | Сохранить данные таблицы в файл формата JPEG
| . . . Графический файл PNG* | Сохранить данные таблицы в файл формата PNG
* – отображаются только при графическом представлении данных. После щелчка мышкой по значку пункта меню (Настройки) открывается диалоговое окно Настройки с установочными параметрами для настройки отображения данных во вкладке Собранные данные: Область Параметры содержит следующие установочные параметры: Скрывать пустые поля; Скрывать поля со значениями потребления; Скрывать поля с интегральными значениями. Область Единицы измерения содержит таблицу с наименованиями параметров и единицами их измерения, которые могут быть установлены пользователем. После щелчка мышкой по ячейке с обозначением единицы измерения открывается список с перечнем возможных единиц измерения выбранного параметра: По окончании всех настроек в диалоговом окне Настройки необходимо нажать кнопку < ОК >.
Приборы. Установочные параметры во вкладке «Собранные данные»
Описание установочных параметров на панели инструментов вкладки Собранные данные: С ... по ... – начальная и конечная метки времени запрашиваемых архивных данных; Данные – тип запрашиваемого архива: Часовой архив; Суточный архив; Месячный архив; Данные наборов. ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы данные наборов сохранялись в базе ПРК, необходимо на панели Настройки набора установить флажок для параметра Разрешить сохранение значений в БД. Данная настройка может быть актуальна для приборов, у которых нет встроенных архивов. Представление – вид представления данных во вкладке: Табличное; Графическое.
Приборы. Графическое представление собранных данных
Чтобы собранные данные отображались во вкладке в виде графиков необходимо: - на панели инструментов вкладки Собранные данные для параметра Представление установить значение Графическое; - в меню вкладки Собранные данные щелкнуть мышкой по значку пункта меню (Обновить). Индикация табличных данных сменится индикацией графиков (см. Графики собранных данных).