Ошибки с кодами от 1 до 199 В таблице приведен перечень сообщений программного комплекса «ВЗЛЕТ СП» об ошибочных действиях пользователя и ошибках в работе приложения с кодами от 1 до 99.
Код ошибки | Текст сообщения об ошибке
1 | Общая ошибка разбора задания
2 | Неверный формат XML
3 | Нет описания прибора
4 | Нет описания параметра
5 | Нет описания группы
6 | Невозможно запустить задачу
7 | Сервер занят продолжительное время
8 | Нарушено лицензионное соглашение. Превышено число приборов
9 | Сервер перегружен задачами
10 | Ошибка радиообмена
11 | Выбранный COM-порт недоступен
12 | Направление АПС69 недоступно
13 | Ошибка операции АПС69
14 | Магистраль недоступна
15 | Ошибка инициализации ОПТО-порта
16 | Недопустимая версия драйвера
17 | Протокол для работы через ОПТО-порт закрыт
18 | Ошибка инициализации ОПТО-порта
19 | Направление АПС69М недоступно
21 | Ошибка канала связи
22 | Ошибка при старте чтения СОМ-порта
23 | Ошибка COM-порта
24 | Общая ошибка отсылки сообщения
25 | Общая ошибка отсылки сообщения
26 | Общая ошибка отсылки сообщения
27 | Общая ошибка отсылки сообщения
28 | Общая ошибка отсылки сообщения
31 | Ошибка канала связи
32 | Системная ошибка создания события
33 | Системная ошибка создания события
34 | Ошибка обращения к COM-порту
35 | Не установить событие
36 | Не установить ожидание событий COM
37 | Общая ошибка приема сообщения
38 | Ошибка обмена при приеме сообщения
39 | Закончился тайм-аут ожидания
40 | Общая ошибка приема сообщения
41 | Общая ошибка приема сообщения
42 | Обмен не поддерживается
43 | Удаленный сервер отказал в доступе
44 | Недостаточно памяти
45 | Ошибка DDE
46 | Адаптер занят
47 | Адаптер не может выполнить операцию
48 | Ошибка КС адаптера
50 | Соединение прервано
51 | Абонент занят
52 | Нормальный разрыв соединения
53 | Линия занята
54 | Тайм-аут ожидания подключения адаптера
55 | Нет тонового сигнала АТС
56 | Соединение не выполнено
57 | Произошло разъединение
58 | Не удалось отправить команду на модем
59 | Тайм-аут ожидания ответа от модема
60 | Не удалось набрать телефонный номер
61 | Нет подходящего модема
62 | Нет исправного модема
63 | Порт занят
64 | Нет подходящего SIP аккаунта
65 | Нет исправного SIP аккаунта
66 | Подняли трубку
67 | Тайм-аут звонка (адаптер не отреагировал на вызов)...
68 | Сервер SIP не доступен
69 | Не удалось инициализировать SIP
70 | Вызов отклонен оператором связи
71 | Модем не установлен или неверный тип модема
72 | Модем занят другим приложением
73 | Версия TAPI не поддерживается
74 | Не получить характеристики устройства
75 | Нет регистрации на сервере SIP
76 | Вызываемый абонент временно недоступен
77 | Нет настроек SIP аккаунта
78 | Ошибка SIP
79 | Вызываемый пользователь не может принять входящий вызов
80 | Превышено количество вызовов для этой линии (403)...
81 | Не получить доступ к линии
82 | Ошибка сервера SIP(5xx)...
83 | Временно недоступно направление
84 | Набор номера невозможен
85 | На указанный COM-порт не установлен модем
86 | Недостаточно денег на счете
87 | Неправильный номер телефона
88 | Нет описания модемного пула
89 | Нет описания модема
91 | Ошибка формата ответного сообщения
92 | Данные поступили с ошибками передачи
93 | Неверный идентификатор адаптера АССВ/АСЕВ
94 | Данные поступили с ошибками передачи
95 | Ошибка формата ответного сообщения
96 | Ошибка при распознавании идентификатора адаптера
97 | Данные отвергнуты
98 | Общая ошибка
99 | Получено чужое сообщение