Ошибки с кодами от 200 до 299 В таблице приведен перечень сообщений программного комплекса «ВЗЛЕТ СП» об ошибочных действиях пользователя и ошибках в работе приложения с кодами от 200 до 299.
Код ошибки | Текст сообщения об ошибке
200 | Операция прервана
201 | Операция отменена
202 | Невозможно выполнить задачу
203 | Превышен лимит одновременно исполняемых задач
204 | Недостаточно прав для выполнения операции
205 | Текущая операция завершилась непредвиденной ошибкой
206 | Получен ответ, не соответствующий текущему состоянию задачи
207 | Разрыв соединения с группой подключения
208 | Непредвиденная ошибка
209 | Закончился тайм-аут ожидания ресурса
210 | Нет подключения к службе приложений
211 | Нет подключения к службе транспорта
212 | Нет подключения к службе обработки данных
213 | Нет подключения к службе Web
214 | Нет подключения к службе OРС
218 | Отказано в доступе из-за недостаточности прав
219 | Отказано в доступе из-за лицензионных ограничений
220 | Неизвестная версия ядра
221 | Нет задания
222 | Нет данных
223 | Ошибка во внутренних структурах АСДВ
224 | Не опознан тип микроконтроллера
225 | Устройство не подключено
226 | Нет подтверждения
227 | Выполните конфигурирование устройства
228 | Недостаточно памяти для загрузки всех драйверов
229 | Ошибка верификации
231 | Попытка записи с неверным паролем
232 | Передан недопустимый параметр
233 | Попытка изменения заводского параметра
234 | Неверная длина данных
235 | Интерфейс заблокирован
236 | Запрашиваемых данных нет
237 | Попытка чтения с неверным паролем
238 | Невозможно выполнить команду
240 | Путь не найден
241 | Требуется авторизация
242 | Учетные данные указаны неверно
243 | Ошибка авторизации
244 | Отсутствует подключение к базе данных
245 | Пользователь отключен
246 | Не удалось создать пользователя
250 | Не удалось определить тип таблицы
251 | Не удалось определить архивный интервал
252 | Время прибора имеет некорректный формат
253 | Время прибора находится вне допустимого диапазона
254 | Невозможно преобразовать данные точки учета
255 | Некорректное время прибора или задания
256 | Некорректный архивный интервал
257 | Неподдерживаемый архивный интервал
260 | Нет такого параметра
261 | Неверная версия прибора
262 | Данные в головном устройстве отсутствуют либо некорректны
263 | Неизвестный тип прибора в головном устройстве
264 | Несовпадение типа прибора в головном устройстве
270 | Общая ошибка ModBus
271 | Недопустимый (неподдерживаемый) номер функции ModBus
272 | Недопустимый (неверный) номер регистра ModBus
273 | Недопустимое значение в поле данных ModBus
274 | 4 ошибка ModBus
275 | 5 ошибка ModBus
276 | 6 ошибка ModBus
277 | 7 ошибка ModBus
280 | Не заданы настройки прибора
281 | Указанный период находится вне допустимого диапазона
282 | Отсутствуют данные за указанный период
283 | Тип архива не поддерживается
284 | Не удалось определить прибор
290 | Неизвестная единица измерения
291 | Ошибка приведения единиц измерения
292 | Неизвестный тип данных
293 | Ошибка приведения типа
294 | Неизвестный номер функции