Установочные параметры отчетов Установочные параметры формируемых в ручном режиме отчетов содержатся в одноименном диалоговом окне Параметры отчетов.
Диалоговое окно «Параметры отчетов»
Для вызова диалогового окна Параметры отчетов следует щелкнуть мышкой по значку пункта меню (Сформировать отчеты): Окно содержит следующие области и установочные параметры. Область Вывод – направление вывода отчетных данных. Установочные параметры: Сохранить на диске: путь – путь к папке на диске компьютера для сохранения файлов отчета; формат – формат файлов отчета, выбирается из выпадающего списка форматов: Внутренний формат (sprd); Файлы Adobe PDF; Книга Excel 93-2003; Книга Excel; Веб страница; Веб архив; Текст в формате RTF; CSV (разделитель запятые); Вывести на печать: принтер – наименование принтера, выбирается из списка доступных устройств для печати; копий – количество копий для печати; разобрать по копиям – печатать все листы для каждой отдельной копии документа. Область Тип архива – источник данных для составления отчета. Установочные параметры: Часовой – данные часового архива; Суточный – данные суточного архива; Месячный – данные месячного архива. Область Период – промежуток времени для составления отчета. Установочные параметры: Отчетный – начальная дата отчетного периода устанавливается во вкладке Отчеты окна Системные параметры (меню Сервис / Системные параметры); отчетный день, месяц, год (в зависимости от типа архива) устанавливается при помощи параметра Начало в данном окне; Расчетный – начальная дата отчетного периода берется из настроек прибора; отчетный день (месяц, год) устанавливается при помощи параметра Начало в данном окне; Заданный – начальная и конечная дата отчета устанавливаются при помощи параметров Начало и Окончание в данном окне. Область Вид – вид метки времени, соответствующей закрытию архивной записи. Установочные параметры: Метки времени: окончание расчетного периода – дата закрытия архивной записи, отображаемая концом текущего архивного интервала; приборное – дата закрытия архивной записи, отображаемая в соответствии с алгоритмом резидентного программного обеспечения прибора; Заполнить отчет недостающими записями – в отчете будут напечатаны прочерки для отсутствующих данных за отчетный период. Область Единицы измерения – единицы измерения для отчетных данных. Установочные параметры:
Наименование | Значение
Давление | МПа, атм, бар, кгс/м2, кгс/см2, кПа, мм.рт.ст.
Масса | т, кг, кт
Массовый расход | т/ч, г/с, кг/ч, кт/ч
Объем | м3, л, тыс.м3
Объемный расход | м3/ч, л/мин, л/с, л/ч, м3/мин, м3/с, тыс.м3/ч
Температура | 0 С
Тепловая мощность | Гкал/ч, ГВт, ГДж/ч, кВт, МВт, ТДж/ч, Ткал/ч
Тепловая энергия | Гкал, Вт*ч, ГЖд, кВт*ч, кДж, МВт*ч, МДж
Электрическая мощность активная | кВт, Вт, мВт, МВт
Электрическая мощность реактивная | квар, вар, мвар, Мвар
Электрическая энергия активная | кВт*ч, Вт*ч, мВт*ч, МВт*ч
Электрическая энергия реактивная | квар*ч, вар*ч, мвар*ч, Мвар*ч
В левом нижнем углу окна отображается поле с меткой времени последней архивной записи для архива, выбранного в области Тип архива. При наведении указателя мышки на данное поле появляется всплывающее окно дополнительной информации.