Организация сбора данных В приложении «Взлет СП. Клиент» сбор данных от приборов может выполняться как в автоматическом, так и в ручном режиме. В автоматическом режиме процесс сбора данных запускается в соответствии с заданным расписанием, а в ручном режиме – после выполнения соответствующей команды меню. Установочные параметры автоматического сбора данных имеют два уровня: системный и приборный. На системном уровне установочные параметры задаются во вкладке Сбор данных диалогового окна Системные параметры, а на приборном уровне – во вкладке Сбор данных диалогового окна Оборудование. Управление процессом сбора данных в ручном режиме возможно во вкладках Список приборов и Список точек учета. Установочные параметры для ручного сбора данных задаются в диалоговом окне Настройки сбора данных. Для разграничения прав доступа отдельных пользователей к процессу сбора данных в автоматическом и ручном режиме следует воспользоваться установочными параметрами во вкладке Права пользователя диалогового окна Пользователь (см. Настройки прав пользователя). Собранные данные от приборов сохраняются в базе ПРК и доступны для просмотра пользователем. В зависимости от выполненных настроек собранные данные могут либо добавляться к ранее собранным данным, либо записываться поверх ранее собранных данных.