Вкладка «Набор» Для работы с объектами приложения типа «набор» (создание новых и редактирование ранее созданных) предусмотрены инструментальные средства, содержащиеся в одноименной вкладке. Вызов вкладки Набор возможен из меню вкладок Наборы, Наборы прибора, а также из контекстного меню панелей списков объектов Приборы и Наборы и мнемосхемы (см. Порядок создания наборов).
Вид вкладки «Набор»
Возможный вид вкладки Набор показан ниже: 1 – панель инструментов; 2 – таблица параметров; 3 – панель Сообщения; 4 – блок панелей Параметры и Настройки набора. Ниже наименования вкладки располагается панель инструментов с набором значков, обозначающих пункты меню. Наименование пункта меню отображается после наведения указателя мышки на значок. Таблица во вкладке Набор содержит следующие графы:
Наименование графы | Описание
без наименования | Значок состояния процесса выполнения задачи
Прибор | Условное наименование прибора
КанПар | Номер канала параметра в приборе (номер регистра в ModBus-приборе)
Значение | Значение параметра в приборе
Единицы измерения | Единицы измерения параметра
Наименование | Условное наименование параметра в приборе
Тип данных | Тип данных параметра в приборе
После наведения указателя мышки на значок состояния процесса выполнения задачи появляется всплывающее окно с сообщением: Также после щелчка правой кнопкой мышки по какой-либо строке таблицы начинается отображение контекстного меню. Панели Параметры и Настройки набора располагаются единым блоком вдоль правой границы вкладки, а панель Сообщения – вдоль нижней границы вкладки. Отображение всех панелей начинается одновременно с открытием вкладки Набор. Строка заголовка панели (активной панели блока) содержит наименование панели и кнопку запрета автоматического скрытия этой панели (блока панелей) – . После щелчка мышкой по кнопке она примет вид . При этом, если указатель мышки некоторое непродолжительное время находился вне границ панели, то эта панель (блок панелей) скроется за нижней (правой) границей вкладки. А на указанных границах вкладки начнется индикация строк с ярлыками скрытых панелей: Чтобы началось отображение скрытой панели, достаточно навести указатель мышки на ярлык с требуемым наименованием. Для закрепления панели (блока панелей) у соответствующих границ вкладки необходимо повторно щелкнуть мышкой по кнопке вида . При этом кнопка примет вид .
Меню вкладки «Набор»
Описание пунктов меню во вкладке Набор.
Значок | Пункт меню | Назначение
| Опрос | Собрать данные со всех приборов, входящих в таблицу вкладки
| Прочитать | Собрать данные с выделенных приборов в таблице вкладки
| Записать | Записать значение параметра в прибор
| Остановить | Остановить процесс сбора данных от приборов
| Настройки | Открыть окно Настройки опроса (см. ниже)
| Сохранить | Сохранить текущее наименование набора
| Сохранить как | Сохранить набор с другим наименованием
| Удалить | Удалить прибор из таблицы вкладки
| Ввод канала | Вызов окна Ввод адресов регистров (только для ModBus-приборов)
| Ввод значения | Доступа к редактированию данных в регистре (только для ModBus-приборов)
| Очистить | Удалить из таблицы вкладки индицируемые значения параметров и информацию о результатах сбора данных
| Экспорт | > . . .
| . . . PDF | Сохранить данные таблицы в файл формата PDF
| . . . RTF | Сохранить данные таблицы в файл формата RTF
| . . . XLSX | Сохранить данные таблицы в файл формата XLSX
| . . . CSV | Сохранить данные таблицы в файл формата CSV
| . . . Текстовый файл | Сохранить данные таблицы в файл формата TXT
Контекстное меню по составу в целом совпадает с меню вкладки Набор: отсутствует только пункт меню Экспорт.
Окно «Настройки опроса»
Окно Настройки опроса открывается после щелчка мышкой по значку пункта меню (Настройки): В окне содержатся следующие установочные параметры: Пауза между запросами – промежуток времени между повторными обращениями к прибору; Выполнять преобразование единиц измерения – преобразовывать единицы измерения параметров, опрашиваемых в приборе, если они не совпадают с единицами измерения, установленными в таблице вкладки Наборы.