Сбор данных от приборов Сбор данных от всех приборов (или отдельных приборов) возможен с использованием меню во вкладке Список приборов: Запуск процесса сбора данных от всех приборов Для запуска процесса сбора данных от всех приборов, наименования которых содержатся в открытой вкладке, необходимо щелкнуть мышкой по значку пункта меню (Собрать данные от всех приборов). При этом: - в строке меню вкладки становится активным пункт меню Остановить, обозначенный значком ; - в строке состояния вкладки начинается отображение индикатора прогресса Останов и возобновление процесса сбора данных Если необходимо, пользователь может прервать процесс сбора данных, щелкнув мышкой по значку пункта меню (Остановить). При этом: - в начале каждой строки с наименованием прибора, данные от которого не были получены в полном объеме, начинается индикация значка вида . После наведения указателя мышки на значок появляется окно с надписью Задача остановлена пользователем; - аналогичная надпись также будет отображаться в графе Состояние задачи; - в строке состояния прекратиться отображение индикатора прогресса и появится надпись Сбор данных остановлен пользователем Для возобновления процесса сбора данных достаточно снова щелкнуть мышкой по значку пункта меню (Собрать данные от всех приборов). Окончание процесса сбора данных По окончании процесса сбора данных: - в начале каждой строки с наименованием прибора начинается индикация значка, обозначающего состояние выполненной задачи либо . После наведения указателя мышки на значок появляется окно с соответствующей надписью; - аналогичные надписи также будут отображаться в графе Состояние задачи - в строке состояния прекратиться отображение индикатора прогресса и появится надпись Сбор данных завершен. Очистка результатов сбора данных Перед повторным запуском процесса сбора данных необходимо привести вкладку со списком приборов в исходное состояние. Для этого следует щелкнуть мышкой по значку пункта меню (Очистить). Индикация значков в первом столбце таблицы вкладки прекратится. Запуск процесса сбора данных от отдельных приборов Для запуска процесса сбора данных от отдельных приборов необходимо: - выделить в таблице вкладки строки с наименованием опрашиваемых приборов (удерживая кнопку < Ctrl > щелкнуть мышкой по строкам таблицы); - щелкнуть мышкой по значку пункта меню (Собрать данные с выделенных приборов). Последующая индикация во вкладке и порядок действий такие же, как при сборе данных от всех приборов.